**Общий вид котла до 2 МВт**



***Габаритные и присоединительные размеры котла FR10-1,5-6-115M, мм***

Габарит, мм

L- 3665 длина L1- 2250 B1- 1400 Диаметр газохода котла Ду360

B- 1800 ширина L2- 360 H1- 1950 Подвод, отвод воды Ду125 Ру10

H- 1990 высота L3- 1210 H2- 1000 Предохранительные патрубки Ду50 Ру16

 L4- 350 H3- 785 Дренажный штуцер Ду40 Ру10

 L5- 2310 H4- 1550 Слив конденсата G3/4

 L6- 2994 H5- 140 Масса котла без воды, тонн- 4,1

 L7- 330

 L8- 250