

***Габаритные и присоединительные размеры котла FR10-4,5-6-115М, мм***

Габарит, мм

L- 5330 длина L1- 3750 B1- 1600 Диаметр газохода котла – Ду550

B- 2300 ширина L2- 770 H1- 2266 1. Подвод воды Ду200 Ру10

H- 2515 высота L3- 2420 H2- 1158 2. Патрубки под предохранительные

 L4- 600 H3- 908 клапана Ду65 Ру16

 L5- 3870 H4- 1448 3. Отвод воды Ду200 Ру10

 L6- 4873 H5- 145 5. Смотровой люк

 L7- 228 6. Дренажный штуцер Ду40 Ру10

 L8- 543 7. Слив конденсата G3/4

 8. Масса котла без воды, тонн- 9,21