

***Габаритные и присоединительные размеры котла FR10-5,0-10-150M, мм***

Габарит, мм

L- 5487 длина L1- 3880 B1- 1890 Диаметр газохода котла – Ду650

B- 2390 ширина L2- 820 H1- 2565 1. Подвод воды Ду200 Ру10

H- 2600 высота L3- 2495 H2- 1310 2. Патрубки под предохранительные

 L4- 600 H3- 1000 клапана Ду80 Ру16

 L5- 3895 H4- 1650 3. Отвод воды Ду200 Ру10

 L6- 5035 H5- 145 5. Смотровой люк

 L7- 220 6. Дренажный штуцер Ду40 Ру10

 L8- 574 7. Слив конденсата G3/4

 8. Масса котла без воды, тонн- 12,1