

***Габаритные и присоединительные размеры котла FR10-9,0-6-115M, мм***

L- 6772 длина L1- 4900 B1- 2530 Диаметр газохода котла – Ду800

B- 2868 ширина L2- 870 H1- 3100 1. Подвод воды Ду300 Ру10

H- 3166 высота L3- 2665 H2- 1700 2. Патрубки под предохранительные

 L4- 700 H3- 1225 клапана Ду100 Ру16

 L5- 4985 H4- 1990 3. Отвод воды Ду300 Ру10

 L6- 6335 H5- 280 5. Смотровой люк

 L7- 230 6. Дренажный штуцер Ду40 Ру10

 L8- 600 7. Слив конденсата G3/4

 8. Масса котла без воды, тонн- 19,5